* Q1：开机扫描信道不成功后没有进行第二次扫描

扫描不成功后休眠一段时间后在进行扫描。

Q2：同时入网资源分配

Q3：重新上电后的资源分配。传感器节点仍然使用上一次的逻辑地址，但中继可能把该逻辑地址重新分配给了另一个节点。