10-11：上位机，中继完成了调试系统编写。仍然需要测试中继向上位机上传串口数据，节点有时会存在DeepWake失败情况。增加休眠后在测试

12： 增加才节点收到Data-ACK后获取command内容并完成相应指令。

10-12：节点收到command后能后正常执行指令。

电池电压测量阈值有误。

13：测试指令执行是否稳定。

修改电池阈值。

在室内用10个节点组网测试。

10-14：修复AD采集bug

增加温度报警功能

修复绝对时隙号溢出

修复节点接收状态切换不同步

15：测试TQ和Upload队列满情况

解决串口中断问题

增加调试信息的printf